**Flexo de ducha de poliamida**

Flexo negro HH1/2"

L.1,50 m

Referencia: **830T1**

Información de prescripción

Flexo de ducha de poliamida negro HH1/2" L.1,50 m.

Flexo universal de EPDM alimentario reforzado con hilos de poliamida conforme a la norma europea EN 1113.

Tuerca cónica de metal 1/2" y tuerca moleteada de metal 1/2".

Resistencia a la tracción (50 kg), a la torsión y a las flexiones.