**Mango de ducha 5 chorros M1/2" cromado**

Ø100, antical

Referencia: **813**

Información de prescripción

Mango de ducha M1/2" Ø100.

ABS cromado.

5 chorros: chorro lluvia, chorro masaje, chorro burbujas, chorro lluvia + masaje, chorro lluvia + burbujas.

Sistema antical manual: los depósitos de cal se pueden eliminar frotando los pasadores.