**Lavacuñas completo**

Con llave de corte M1/2"

Mango de ducha con botón pulsador

Referencia: **D275058**

Información de prescripción

Lavacuñas completo con llave de corte con discos cerámicos.

Dispositivo antisifónico y válvula antirretorno integrados.

Flexo armado de PVC blanco opaco HH1/2"L.0,80 m.

Mango de ducha con botón pulsador.

Gancho mural de latón cromado.

Garantía 30 años.