**Llave de corte M1/2"**

Con dispositivo antisifónico integrado

Referencia: **158100**

Información de prescripción

Llave de corte M1/2".

Cabezal cerámico 1/4 de giro.

Dispositivo antisifónico y válvula antirretorno integrados (protección anticontaminación).

Cuerpo de latón cromado.

Garantía 30 años.