**Rosetón con moldura**

Para grifo 1/2"

Ø 21/60, 2 piezas

Referencia: **292015.2P**

Información de prescripción

Rosetón mural con moldura.

Esconde fragmentos de esmalte en encimera de la bañera.

Para grifo 1/2", Ø 21/60.

Latón macizo.

Se suministra en 2 piezas.

Garantía 30 años.