**Grifo mezclador de un solo orificio sobre encimera - 100 l/min**

Grifo mezclador de gran caudal para fregadero

Referencia: **5610**

Información de prescripción

Grifo mezclador de cocina profesional de un solo orificio sobre encimera.

Grifo mezclador de fregadero con caño tubo giratorio H.315 L.300.

Rompechorros estrella de latón.

Cabezales de válvulas fuera del agua con mecanismo reforzado.

Manetas de bola ergonómicas y a prueba de golpes.

Caudal de 100 l/min a 3 bar adecuado para fregaderos grandes.

Caudal total en 1/2 vuelta.

Caño con interior liso.

Cuerpo y caño de latón cromado.

Fijación reforzada.

Adecuado para un uso intensivo en cocinas profesionales.

Garantía 30 años.