**Grifo mezclador de un solo orificio sobre encimera - 100 l/min**

Grifo mezclador de gran caudal con caño H.315 L.300

Grifo mezclador de gran caudal para fregadero

Referencia: **5610**

Información de prescripción

Grifo mezclador de cocina profesional de un solo orificio sobre encimera.

Grifo mezclador de fregadero con caño tubo giratorio H.315 L.300.

Caño con interior liso con rompechorros estrella de latón.

Cabezales de válvulas fuera del agua con mecanismo reforzado.

Manetas de bola ergonómicas y a prueba de golpes.

Caudal de 100 l/min a 3 bar adecuado para fregaderos grandes.

Caudal total en 1/2 giro.

Cuerpo y caño de latón cromado.

Grifo mezclador con fijación reforzada.

Grifo mezclador adecuado para un uso intensivo en cocinas profesionales.

Grifo mezclador de cocina profesional con 30 años de garantía.