**Caño tubular fijo**

L.150 mm, H.170 mm

De repisa

Referencia: **204001**

Información de prescripción

Caño con tubo Ø 16 M1/2".

L.150150 mm, H. 170 mm.

Latón cromado.

Caño con interior liso (limita los nichos bacterianos).

Rompechorros antical regulado a 3 l/min.

Garantía 30 años.