**Caño fijo con rosetón**

L.120 mm

Transmuro de 165 mm

Referencia: **947151**

Información de prescripción

Caño Ø 32, M1/2".

L.120 mm.

Para tabique ≤ 165 mm con fijación antigiratoria.

Rosca recortable.

Latón macizo cromado.

Rompechorros antical regulado a 3 l/min.

Garantía 30 años.