**Repisa mural para jabón**

Cromo mate

Referencia: **710500**

Información de prescripción

Repisa mural para jabón con fijaciones ocultas.

Fijación con 4 tornillos.

Acabado Bayblend® cromo mate.

Dimensiones: 60 x 160 x 40 mm.

Garantía 30 años.