**Grifo de ducha TEMPOSOFT 2**

Temporizado

Adosado, recto, pulsación suave

Referencia: **747800**

Información de prescripción

Grifo de ducha temporizado adosado:

Grifo temporizado TEMPOSOFT 2 M1/2" para alimentación de agua mezclada.

Instalación mural.

Modelo recto para alimentación en línea.

Pulsación suave.

Temporización de ~30 segundos.

Caudal preajustado en 6 l/min a 3 bar, ajustable.

Cuerpo y pulsador de latón macizo cromado.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.