**Mango de ducha M1/2" negra**

Con difusor antical

Referencia: **433010**

Información de prescripción

Mango de ducha negra con chorro ajustable y boquilla antigolpes.

Difusor antical (sin rejilla).

Dos tipos de chorros: chorro efecto lluvia 8 l/min a 3 bar y chorro recto 9 l/min a 3 bar.

Mango reforzado recubierto de polipropileno y antideslizante (mejor agarre).

Latón macizo cromado.

Posibilidad de bloquear el mango de ducha en posición abierta mediante el collarín.

Garantía 30 años.