**Caño tubo orientable**

Caño H.260 L.300

De repisa

Referencia: **1306T3**

Información de prescripción

Caño tubo orientable Ø22 sobre base de M1/2".

Caño H.260 L.300 de latón cromado.

Interior liso limita los nichos bacterianos.

Adecuado para la instalación de un filtro terminal.

Rompechorros antical.

Garantía 30 años.