**Grifo mezclador de un solo orificio sobre encimera - 45 l/min**

Caño giratorio superior L.200 H.190

Referencia: **G66452**

Información de prescripción

Grifo mezclador para cocinas profesionales de un solo orificio sobre encimera.

Grifo mezclador para cubas y cazuelas grandes con caño tubo giratorio H.190 L.200.

Caño con interior liso y con rompechorros estrella.

Cabezales de válvulas fuera del agua con manetas.

Caudal de 45 l/min a 3 bar.

Cuerpo y caño de latón cromado.

Latiguillos flexibles PEX H3/8".

Grifo mezclador adecuado para un uso intensivo en cocinas profesionales.

Grifo mezclador de cocina profesional con 30 años de garantía.