**Grifo mezclador de un solo orificio sobre encimera - 45 l/min**

Caño orientable superior L.300 H.290

Referencia: **G66453**

Información de prescripción

Grifo mezclador de cocina profesional de un solo orificio sobre encimera.

Grifo mezclador para fregaderos con caño tubo orientable H.290 L.300.

Caño con interior liso con rompechorros estrella.

Cabezales fuera del agua con manetas.

Caudal de 45 l/min a 3 bar.

Cuerpo y caño de latón cromado.

Flexibles PEX H3/8".

Grifo mezclador adecuado para un uso intensivo en cocinas profesionales.

Grifo mezclador con garantía de 30 años.