**Racor Offset**

De 11 mm, estándar

M1/2" - M3/4", L.50 mm, 2 piezas

Referencia: **856127.2P**

Información de prescripción

Racor Offset estándar.

M1/2" - M3/4".

Distancia entre ejes de 11 mm, L.50 mm.

Rosetón Ø 70.

Latón macizo.

Se suministra en 2 piezas.

Garantía de 30 años.