**ADLACTION**

Antigolpe de ariete F3/4"

H.92 mm

Referencia: **23020**

Información de prescripción

Antigolpe de ariete ADLACTION con muelle de acero inoxidable y pistón.

Latón bruto.

Absorbe las más mínimas variaciones de presión y los golpes de ariete hasta 20 bar.

H3/4", H.92 mm.

Garantía de 30 años.