**ADLACTION**

Antigolpe de ariete H1"1/4

H.103 mm

Referencia: **23033**

Información de prescripción

Antigolpe de ariete ADLACTION con muelle de acero inoxidable y pistón.

Latón bruto.

Absorbe las más mínimas variaciones de presión y los golpes de ariete hasta 20 bar.

H1"1/4, H.103 mm.

Garantía de 30 años.