**Percha doble acero inoxidable pulido satinado**

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Referencia: **4042S**

Información de prescripción

Percha doble de acero inoxidable 304 bacteriostático pulido satinado.

Fijaciones ocultas.

Tubo Ø 20, grosor 1 mm.

Dimensiones : Ø 62 x 55 x 95 mm.

Garantía de 30 años.