**Tapa pletina lisa para barra de sujeción, Acero inox brillo**

Acero inox brillo UltraPolish

Referencia: **CPP32P**

Información de prescripción

Tapa pletina lisa para barra de sujeción para persona con movilidad reducida (PMR).

Para un tabique ligero o una puerta: permite disimular las fijaciones cruzadas.

Acabado acero inox brillo UltraPolish.

Ø 72 mm.

Garantía 30 años.