**Fijaciones murales**

Para bastidor TEMPOFIX 3

Referencia: **578MUR**

Información de prescripción

Kit de fijaciones superiores para bastidor TEMPOFIX 3:

2 fijaciones murales de metal cromado para reforzar la parte superior del bastidor.

Es necesario colocarlas en bastidores empotrados adosados ya que el suelo no es portante.

Garantía 30 años.