

Lavabo mural AQUEDUTO
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Con desagüe oculto
Con orificio para grifería Ø 35 en el centro

Referencia: 121150


Información de prescripción

Lavabo mural, 700 x 440 mm.

Diseño minimalista y atemporal.

Acero inoxidable bacteriostático 304.

Acabado pulido satinado. 

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm. 

Acabado sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Con orificio para grifería Ø 35 en el centro.

Se suministra con válvula de 1"1/4. 

Sin rebosadero.

Se suministra con elementos de fijación y escuadras.

Marcado CE. Cumple con la normativa EN 14688.

Peso: 12 kg. 

Garantía de 30 años. 
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