**Lavabo mural FRAJU**

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Con orificio para grifería Ø 35 en el centro

Referencia: **121430**

Información de prescripción

Lavabo mural, 530 x 470 mm.

Acero inoxidable bacteriostático 304.

Acabado satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm para la cuba y 1,5 mm para la envolvente.

Sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Con orificio para grifería Ø 35 en el centro.

Se suministra con válvula de 1"1/4.

Sin rebosadero.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 4,65 kg.

Garantía 30 años.

[Referencia previa: 0211430008]