**Fuente de agua a suelo ILHA**

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Con grifería integrada - A. 915 mm

Referencia: **180100**

Información de prescripción

Fuente de agua de pie.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 0,8 mm.

Altura: 915 mm.

Incluye un grifo para beber agua: cromado, cierre instantáneo y caudal regulable, toma de M3/8".

Válvula de desagüe con rejilla plana perforada, sin tornillos: fácil de limpiar y antivandálico.

Salida de agua empotrada vertical. Desagüe 1¼".

Peso: 9,6 kg.

Garantía 30 años.

[Referencia previa: 0810100000]