**Placa turca SHA XS**

Acero inoxidable 304 pulido satinado - Para encastrar - Con sifón

1 rociador

Referencia: **113720**

Información de prescripción

Placa turca para encastrar a suelo, 500 x 325 x 600 mm.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Taza embutida, sin soldaduras, para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.

La forma de la taza ha sido especialmente diseñada para el uso de ambos géneros (femenino y masculino).

Apoyapiés antideslizantes para mayor estabilidad.

Desagüe horizontal: Ø 100 mm.

Sistema de descarga con 1 rociador en acero inoxidable 304.

Incluye un sifón en acero inoxidable soldado a la placa turca.

Peso: 7 kg.

Garantía 30 años.