**Plato de ducha para encastrar**

700 x 700 mm

Referencia: **150100**

Información de prescripción

Plato de ducha para encastrar, 700 x 700 mm.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Plato de ducha de una sola pieza mediante proceso de embutición, sin soldaduras para un fácil mantenimiento y una mejor higiene.

Esquinas interiores redondeados para una mayor seguridad en la ducha.

Pendiente interior hacia el desagüe.

Incluye válvula de desagüe de 1"1/2.

Superficie antideslizante.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14527.

Peso: 5,5 kg.

Garantía 30 años.

[Referencia previa: 0513010000]