**Plato de ducha PMR para encastrar**

800 x 800 mm

Referencia: **150500**

Información de prescripción

Plato de ducha para encastrar, 800 x 800 mm.

Adaptado para personas con movilidad reducida: plato de ducha extraplano.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.

Pendiente interior hacia el desagüe.

Incluye válvula de desagüe de 1"1/2.

Superficie antideslizante.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14527.

Peso: 8,5 kg.

Garantía 30 años.

[Referencia previa: 0513050000]