**Soporte para mango de ducha Be-Line® antracita**

Antracita metalizado

Referencia: **511911C**

Información de prescripción

Soporte para mango de ducha para barra de apoyo para personas con movilidad reducida (PMR) Be-Line®.

Antracita metalizado

Soporte orientable para mango de ducha.

Asa ergonómica fácil de mover para regular la altura del soporte para mango de ducha.

Se desliza presionando el asa o tirando del flexible.

Para barra de apoyo Be-Line®.

Soporte con garantía de 30 años.