**Tubo de descarga para fluxores TEMPOMATIC 4 y TEMPOFLUX empotrados**

Para urinario estandár Ø35 mm

Referencia: **752430**

Información de prescripción

Tubo de descarga para urinarios para fluxores TEMPOMATIC 4 y TEMPOFLUX empotrados y urinario estandár con boquilla de conéxion de Ø35.

Garantía 30 años.