**Soporte para mango de ducha en Ø 32, gris antracita**

Nylon HR brillo gris antracita

Referencia: **510110NG**

Información de prescripción

Soporte para mango de ducha para barra de sujeción.

Poliamida de alta resistencia (Nylon).

Nylon HR brillo gris antracita.

Soporte regulable para el mango de ducha.

Maneta ergonómica.

Soporte de ducha para barra de ducha Ø 32 (ver ref. 5100, 5440, 5441 y 5481).

Soporte de ducha Nylon con garantía de 30 años.