**Lavabo quirúrgico con peto bajo**

Acero inoxidable 304 pulido satinado - 3 usuarios - Diseño "Hygiène +

Sin orificio para grifería

Referencia: **187020**

Información de prescripción

Lavabo quirúrgico mural con peto de 75 mm.

Adaptée aux hôpitaux et établissements de soins.

Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm.

L. 2100 mm, 3 usuarios. Sin orificio para grifería.

Superficie lisa y esquinas interiores redondeadas fácil de limpiar.

Diseño "Hygiène +": limita los nichos bacterianos, sifón oculto, fácil limpieza.

Desagüe a la derecha. Sin orificio rebosadero. Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14296.

Peso: 37,6 kg.

Garantía 30 años.