**Tubo de descarga**

Para inodoro con TEMPOMATIC, TEMPOFLUX o TEMPOCHASSE

PVC y PEHD

Referencia: **769500**

Información de prescripción

Tubo de descarga para inodoro para transmuro/empotrar:

Para TEMPOMATIC, TEMPOFLUX 1, TEMPOFLUX 2, TEMPOFLUX 3 y TEMPOCHASSE.

Tubo de PVC y PEHD.

Para empotrar o para transmuro, para tabique ≥ 60 mm.

Tubo Ø 26/32 con boquilla de conexión Ø 55 mm.

L. 670 mm, H. 703-783 mm.

Garantía 30 años.