**Aireador ECO**

1,4 l/min

M16,5/100

Referencia: **925716.2P**

Información de prescripción

Aireador con chorro lluvia.

1,4 l/min.

M16,5/100 para atornillar.

Conforme a las exigencias de las etiquetas ambientales.

2 unidades.

Garantía de 30 años.