**Repisa blanca para barra de ducha**

Referencia: **511922W**

Información de prescripción

Repisa jabonera blanca para barra de ducha.

Instalación contra la pared, sobre la barra.

Bloqueo antirrobo.

Repisa jabonera de ducha de diseño para barra de apoyo Be-Line® y Nylon Clean.

Tratamiento antibacteriano: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.

Adecuado para colocar un gel de ducha o un jabón.

2 ganchos de guante.

Garantía 30 años.