**Repisa antracita metalizado para barra de ducha**

Referencia: **511922C**

Información de prescripción

Repisa jabonera antracita metalizado para barra de ducha.

Repisa jabonera de ducha de diseño para barra de ducha Be-Line®.

Instalación contra la pared, sobre la barra.

Bloqueo antirrobo.

Adecuado para colocar un gel de ducha o un jabón.

2 ganchos de guante.

Garantía 30 años.