**Racor Offset**

De 12 mm, estándar

M1/2" - M3/4", L.60 mm, 2 unidades

Referencia: **856027.2P**

Información de prescripción

Racor offset estándar.

M1/2" - M3/4".

Distancia entre ejes de 12 mm, L.60 mm.

Rosetón Ø 70.

Latón macizo.

Se suministra en 2 piezas.

Garantía de 30 años.