**Racores tubos en cobre**

M10x1 L.363 mm

2 piezas

Referencia: **811612.2P**

Información de prescripción

Racores tubos en cobre recocido bruto M10X1 L.363 para la alimentación de los grifos.

Se coloca en lugar de los latiguillos flexibles de PEX.

Mayor eficacia ante los choques térmicos.

Suministrado en 2 piezas.

Consejo profesional: hay que prever válvulas antirretorno si los latiguillos sustituidos estaban equipados con ellas (consulte con nosotros).