**Filtro**

Para secamanos de aire pulsado SPEEDJET 510621

Antes de 2013

Referencia: **510621FA**

Información de prescripción

Filtro para secamanos de aire pulsado ultrarrápido SPEEDJET.

Filtro para aire que incluye un filtro antibacteriano y un filtro de carbón activo.

Compatible con el SPEEDJET 510621 anterior a 2013.

Dimensiones: 226 x 100 mm.