**Lavabo sobre encimera UNITO**

Acero inoxidable 304 negro mate - Sobre encimera

Referencia: **121810BK**

Información de prescripción

Lavabo sobre encimera, 395 x 405.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Acabado de Teflon® negro mate.

Acabado anticortes.

Con orificio para grifería Ø 35 en el centro.

Se suministra sin válvula. Posibilidad de añadir una válvula en acabado negro (6110BK) o una válvula en acabado cromado (6110).

Sin rebosadero.

Marcado CE. Cumple con la normativa EN-14688.

Peso: 3,6 kg.

Garantía 30 años.