**Cartucho cerámico secuencial Ø35**

Cartucho con base

Con conexión

Referencia: **N243I**

Información de prescripción

Cartucho cerámico secuencial Ø35 con base.

Cartucho para grifos mezcladores de lavabo murales 2437 y 2437S.