**Cartucho cerámico Ø35**

Cartucho con base

Con limitador de caudal

Referencia: **N222**

Información de prescripción

Cartucho cerámico clásico Ø35 con base y con limitador de caudal.

Para gamas de grifos mezcladores para lavabo de repisa:

- 2220, 2220L / 2221, 2221L

- 25061T1, 2506T1

- 2720L, 2720T / 2721L, 2721T (modelos vendidos a partir de 12/2022)

- 2820L, 2820T (modelos vendidos a partir de 05/2023)