**Cartucho cerámico secuencial Ø35**

Cartucho con base

Sin conexión

Referencia: **N243**

Información de prescripción

Cartucho cerámico secuencial Ø35 con base.

Cartucho para grifos mezcladores de lavabo murales 2640, 2641.