**Caño tubo orientable**

Caño superior

H.130 L.300

Referencia: **963300145F**

Información de prescripción

Caño tubo orientable superior Ø22 de latón cromado con rompechorros instalado.

Caño H.130 L.300 con tuerca 3/4".

Para grifos mezcladores de fregadero.