**Caño tubo orientable**

Caño superior

H.135 L.200

Referencia: **963200145F**

Información de prescripción

Caño tubo orientable superior Ø22 de latón cromado con rompechorros instalado.

Caño H.135 L.200 con tuerca 3/4".

Para grifos mezcladores de fregadero y grifos mezcladores de cocinas profesionales.