**Caño tubo orientable**

Caño superior

H.230 L.200

Referencia: **963200245F**

Información de prescripción

Caño tubo orientable superior Ø22 de latón cromado.

Caño con rompechorros de 3 l/min con caudal ajustable.

Caño H.230 L.200 con tuerca 3/4".

Para grifos mezcladores para fregaderos.