**Caño tubo orientable**

Caño superior

H.105 L.150

Referencia: **963150125F**

Información de prescripción

Caño tubo orientable superior Ø22 de latón cromado.

Caño con rompechorros con 3 l/min y caudal ajustable.

Caño H.105 L150 con tuerca 3/4".

Para grifos mezcladores de lavabo.