**Cartucho termostático de lavabo**

Cartucho termostático SECURITHERM

Para gamas H9600/H9605

Referencia: **N960**

Información de prescripción

Cartucho termostático para grifos mezcladores de lavabo y de fregadero.

Cartucho SECURITHERM para gama H9600/H9605, para grifos mezcladores termostáticos secuenciales con mango de ducha extraíble H9612/H9613 y para gama H9620/H9625.

Sustituye el cartucho N96L.