**Detector**

Para TEMPOMATIC

Cable de 1,45 m

Referencia: **495149**

Información de prescripción

Detector.

Para TEMPOMATIC lavabo, ducha, urinario e inodoro.

Con cable: longitud de 1,45 m.