**Cartucho temporizado**

Mecanismo para TEMPOSTOP urinario

Temporización de ~7 seg.

Referencia: **743528**

Información de prescripción

Cartucho temporizado para fluxor TEMPOSTOP de urinario.

Para urinario 3/4".

Con botón pulsador.

Temporización de ~7 seg.

Caudal ajustable.