**Cartucho temporizado**

Mecanismo para TEMPOSTOP urinario

Temporización de ~7 seg.

Referencia: **743707**

Información de prescripción

Cartucho temporizado para grifería TEMPOSTOP de urinario.

Para urinario en 3/4".

Con botón pulsador.

Temporización de ~7 segundos.

Caudal ajustable.